	

Leveransbeskrivning Skäret
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Tel, Fax, Mobil E-Mail
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	Skärgårdshusen

	
Grund	Betongplatta på mark med isolerade kantelement


Rör	Komplett invändig VVS installation
Vattenburen golvvärme i betongplattan och mellanbjälklag


El	Komplett El installation inkl:
El installeras enligt svensk standard Armaturer som ingår: Bänkbelysning i kök
Spotbelysning i WC, bad och tvätt
Mediauttag i allrum, vardagsrum och samtliga sovrum Utvändigt uttag vid altan
Utvändig belysning vid ytterdörrar, Norlys Paris Galv, infälld spott i tak på farstu

Ventilation	Mekanisk frånluftsventilation med återvinning


Kakel & klinkers	Helkaklat badrum och WC.
Vitt kakel 10x20 i kök mellan bänkskiva och överskåp
                                        Komfortvärme i båda bad 

Snickeri	Kök, tvättstuga & Garderober levereras av Marbodal
                                       Badrumsmöbler levereras av Svedbergs
Invändig trappa av trä med lackade ek steg samt handledare i lackad ek

Målning	Husen täck målas, grund- och färdigstrykning Invändigt  träfiberskiva med gips som spacklas och målas 
Snickerier levereras industriellt färdigbehandlade Paneler och listverk målas en gång på plats




	Moment	Beskrivning

	Platta på mark
	Gjuten platta med 300mm isolering med ingjuten golvvärme

	Vägg
	Yttervägg bestående av 22x145mm panel med lockläkt, 28x70 spikläkt GU 9 mm, 45x170mm stomme och 170mm isolering, diffspärr, 45x45mm regel (liggande) samt 45mm isolering
Invändigt skivmaterial är 12 mm träfiberskiva samt 13 mm gipsskiva Solbänk i nederkant av fasadklädsel

	Fönster
	Westcoast Windows, trä/ aluminium. Fönstren är i vit kulör och serie Antik (se utdrag ur fönsteruppställning i pärm)
Omfattning fönster/fönsterdörrar se A-ritning för aktuellt hus

	Tak
	Tvåkupigt lertegeltak. Nockräcke, fasta taksteg.
Underlagspapp, råspont, P-märkta takstolar, luftspalt, 300 mm lösullisolering, glespanel plastfolie
Entreveranda med inklädd undersida. Trall 28 x120mm

	Balkong
	Storlek enligt ritning. Trall 28x120mm
Räcket bestående av vitmålat trä. Stolpar lev. Obeh. tryckimpr.

	Plåt
	Silvermetallic på takavvattning, midja och vindskivelist Ränndalar tegelröda
Plåtbleck i Silvermetallic

	Mellanbjälklag
	45x220mm bjälkar med 95mm stegljudsisolering och 22 mm golvspånskiva

	Innertak
	Vitmålade gipsskivor i alla tak

	Innerväggar
	Träfiberskiva + gips på samtliga väggar.

	Golv, torra utrymmen
	1 stav ekparkett fabrikat Bjelin

	Listverk, salningar
	Vitmålad "Allmogelist" 15x69mm som foder, runt dörrar och fönster.
Vitmålad "Allmogelist" 15x95 sockel sammanfogas m/ dörrfoder med en sockelkloss Vitmålad "Hålkälslist" 15x30 som taklist
Vitmålade fönstersalning i board med fönsterbräda Allt listverk är i vit kulör, NCS S 0502-Y

	Ytterdörr
	Ytterdörr typ Herräng vit NCS S 0502-Y från Lurs Dörr. Assa lås med samma nyckel till a Klarglas i fönsterruta

	Innerdörr
	Innerdörrar med vit karm och blanka trycken

	Trappa
	Tät trappa med vita vanglar, lackad ek i steg och handledare Från ATAB eller likvärdig
Se trappritning (obs! Vändning varierar)

	Garderober
	Garderober fabrikat Marbodal lucka Aspekt Frost (Se ritningar i pärm)

	Braskamin
	Ingår ej , Tillval 




	Moment	Beskrivning

	Kök
	Marbodal , släta luckor i modell Aspekt Frost Bänkskiva massiv hårdvaxad ek 30mm
Skåphöjd inkl sockel 2278mm ingen takanslutning. Underlimmad vask Engrepsblandare av fabrikat Tapwell m/avstängning för diskmaskin ((se bifogad PDF)) Kakel ca 50cm högt mellan bänkskåp och överskåp. 
Kakelplattor 10x20 cm, vit blank fasade kanter


	Vitvaror
	Samtliga vitvaror exkl. fläkt är fabrikat Miele (se bild i pärm Väggmonterad fläkt fabrikat Thermex (se bild i pärm)

	Bad/tvätt/Teknik bottenvåning
	Badrumsmöbel Svedberg kommod Poem, tvättställ i porslin vit låda, infälld spegel i kakel Ettgreppsblandare av fabrikat Tapwell (se bifogad PDF)
Duschdörr Svedbergs Skoga skärmvägg  
Vägghängd toalettstol Svedbergs med mjukstängande lock (se bild i pärm) Duschblandare av fabrikat Tapwell (se bifogad PDF)
Tvättmaskin och torktumlare (se bild i pärm

	Bad övre plan
	Badrumsmöbel Svedbergs kommod vit Poem med tvättställ i porslin , infälld spegel i kakel .
Vägghängd toalettstol Svedbergs med mjukstängande lock 
Duschdörr Svedbergs Skoga skärmvägg ” 
Handukstork : kinna enl spec
Duschblandare och engreppsblandare av fabrikat Tapwell (se bifogad PDF)
Kakel/klinker enl. beskrivning i pärm


	Vatten och värme
	Nibe 370 frånluftsvärmepump med 170L varmvattensberedare Vattenburen golvvärme i platta och på övre plan
Utvändig vattenutkastare som monteras på väggen utanför köket.

	El
	Belysning under överskåp i kök
Utvändig belysning av fabrikat Norlys Paris placering vid ytterdörr och altandörr samt infälld spotlight i farstu-tak
Övrigt uttag m m enligt svensk standard Fabrikat Kontakt Simon, 54 Premium vit



Utvändig beskrivning

Panel: Locklistpanel, täck målas med vit färg

Fönster och dörrar: Glaspartier och fönster utföres med aluminium på utsidan och trä på insidan Tak: Belägges med tegelpannor
Uteplatser i tryckimpregnerat virke


Henån   2024-05-06








Tillvalsförfarande

Ev tillval gös enl nedan  




Tillval:                      Leverantör:                               Kontakperson:                 tel:


Bygg:                  Ammedalens Bygg                              Roger                     0706- 317941



Kakel:                 Ej bokad 



Kök /Bad:             Derome Tanum                                   Bettina                   0707-762664



El:                         Elfixaren i ale (görs på plats)             Fredrik                    0707-158084


Målning:              Troll Måleri  (görs på plats)                   Mats                      0761-173190


Braskamin:          Fogsäjaren Henån                                Anders                  0761- 473882




 







ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR
Referensobjekt för entreprenaden är ett av våra monterade hus. Detta referensobjekt utgör den standard och det utförande som vår snickare har lämnat pris på. Husen ska vid entreprenadstart motsvara denna standard.
Om något hus inte är färdigställt enligt referensobjektets standard vid entreprenadstart ingår inte erforderliga kompletteringsarbeten i vårt pris. Sådana arbeten utförs efter överenskommelse och debiteras som tillkommande arbeten.
All VS-installation i betongplatta ska vara färdigställd före entreprenadstart. Arbeten avseende VS-installationer i platta ingår inte i vårt anbud eller pris och debiteras separat om sådana arbeten beställs.
Samtliga utvändiga arbeten förutsätts vara färdigställda före entreprenadstart samt utförda enligt gällande krav och på ett sådant sätt att framtida besiktningar kan genomföras utan anmärkning. Eventuella kompletteringar eller åtgärder som krävs utöver dessa förutsättningar ingår inte i vårt pris och debiteras separat.
